ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξοπλισμός GSM δεξαμενής

Modem dual ή quad-band μέσα σε πίνακα με προστασία τουλάχιστον IP56 με εισόδους από ψυχρές επαφές τουλάχιστον μία εκκίνησης-στάσης για κάθε ελεγχόμενη αντλία και ανά μία για ανώτατη στάθμη και κατώτατη στάθμη δεξαμενής.

Αποστολή προς αντλιοστάσιο εντολής εκκίνησης-στάσης κάθε αντλίας.

Aποστολή SMS προς κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση υπερχείλισης ή εκκένωσης δεξαμενής.

Τροφοδοσία 230 V, 50 Hz

Εξωτερική κεραία

Εξοπλισμός GSM για κάθε αντλιοστάσιο

Modem dual ή quad-band με έξοδο ψυχρές επαφές εκκίνηση-στάση αντλίας παράλληλα προς τοπικό χειρισμό στο αντλιοστάσιο.

Τοποθέτηση στον πίνακα του αντλιοστασίου.

Αποστολή SMS προς κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση πτώσης θερμικού.

Τροφοδοσία 230 V, 50 Hz

Εξωτερική κεραία

Δεν πρέπει να γίνεται χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.