

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** |
| **1** | **ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ S5 (ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΛΗ 38cm ΤΥΠΟΥ S5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΟΥΣΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΣΟΛΑ)** |
| **2** | **ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EN ISO 13934-1, 12947-2** |
| **3** | **ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ENISO 20345 S3 (ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΙΣΜΑ ΣΟΛΑΣ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΑΦΕΣ)** |
| **4** | **ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ EN 19382-1, EN 13034 (ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ - ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ - ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ)** |
| **5** | **ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ EN 388 (ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ - ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΤΖΗΝ DENIM - ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)** |
| **6** | **ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ 24cm** |
| **7** | **ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ)** |
| **8** | **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ) (ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ ΗΜΙΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΟΥ - ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΑΥΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ - ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ - ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΗ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΚΟΠΙΤΣΑ - ΓΑΜΠΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΟΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ)** |
| **9** | **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ (ΠΑΛΤΟ) (ΡΑΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ - ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΙ ΚΟΠΙΤΣΕΣ - ΜΑΝΙΚΙΑ ΡΕΓΚΛΑΝ - ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤEΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ PVC ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ)** |
| **10** | **ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ:**  **ΥΨΗΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΕΩΣ 18.000 V ΓΙΑ 1 min ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ 100% ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ 300οC (ΓΙΑ 1 ΛΕΠΤΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ), ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100% ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΑΝΕΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE - EN ISO 20345:2011** |
| **11** | **ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V:**  **ΥΛΙΚΟ: ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ GRAIN, ΜΑΝΣΕΤΑ: SPLIT-15cm, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ: WING THUMB – ΣΚΡΑΤΣ, ΚΟΥΜΠΩΜΑ: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388 – 2122 ΚΑΙ ΕΝ 420, ΜΕΓΕΘΗ: 10, 11, 12.** |