

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ S5 (ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΛΗ 38cm ΤΥΠΟΥ S5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΟΥΣΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ-ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΣΟΛΑ)** | **30** |
| **2** | **ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EN ISO 13934-1, 12947-2** | **50** |
| **3** | **ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EN ISO 20345 S3 (ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΙΣΜΑ ΣΟΛΑΣ,ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΑΦΕΣ)** | **50** |
| **4** | **ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ EN 19382-1, EN 13034 (ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ-ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ-ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ)** | **120** |
| **5** | **ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ EN 388 (ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ-ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΤΖΗΝ DENIM-ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)** | **100** |
| **6** | **ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ 24cm**  | **100** |
| **7** | **ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ)** | **40** |
| **8** | **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ) (ΣΑΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ ΗΜΙΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΟΥ-ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΑΥΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ-ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ- ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΚΟΠΙΤΣΑ- ΓΑΜΠΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΟΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ)** | **30** |
| **9** | **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΟΦΩΡΙ (ΠΑΛΤΟ) (ΡΑΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΙ ΚΟΠΙΤΣΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΑ ΡΕΓΚΛΑΝ-ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΑΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ PVC ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ)** | **30** |
| **10** | **ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 100% POLYESTER.) ΜΕ 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ΤΑΙΝΙΕΣ) ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ VELCRO.** **(CE EN ISO 471:2003)** | **10** |
| **11** | **ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ-ΚΑΠΝΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP-3**  | **120** |