

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 29-09-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση Κλιματιστικών Μονάδων σε αντικατάσταση παλαιών λόγω βλάβης, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Λέσβου και του Κεντρικού Αντλιοστασίου στα Ύδατα.**Αρ. πρωτ.:** 10942/29-09-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 18.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο.** **(Γραφείο Δ/του Τεχν. Υπηρεσιών & Γραφείο Μελετών).** | **900,00** | **1.800,00** |
| **2** | **1** | **Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 12.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο.** **(Γραφείο Οικ. Υπηρεσίας).** | **700,00** | **700,00** |
| **3** | **1** | **Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 18.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο, σε αντικατάσταση παλαιού λόγω βλάβης μοτέρ, στο κεντρικό Αντλιοστάσιο στα Ύδατα (χρήση για ψύξη και διατήρηση θερμοκρασίας ηλεκτρικών πινάκων).** | **900,00** | **900,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **3.400,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **578,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **3.978,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………