

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 17/12/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Αγ. Γεώργιος” της Δ.Ε. Μανδαμάδου της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.: 16610**/17-12-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός διαστάσεων 80x60cm για υποβρύχιο κινητήρα ισχύος 30HP που να περιέχει:**   * **Ρελέ αστέρα τρίγωνο για 30HP** * **Θερμικό με περιοχή ρύθμισης 25-35Α** * **Εξαγωγή φλοτέρ 24V** * **Προστασία με επιτηρητή φάσης και ηλεκτρονικό στάθμης** * **Χρονικό καθυστέρησης τάσης και στάθμης** * **Χρονοδιακόπτης 24 ωρών με εφεδρεία αναλογικός** * **Αμπερόμετρα 3 τεμ.** * **Βολτόμετρο 1 τεμ.** * **Μεταγωγικός 1 τεμ** * **Διακόπτης 1-0-2 λειτουργίας** * **Λυχνίες για: ενδείξεις 3 φάσεων - πτώση νερού - πτώση θερμικού - λειτουργία** * **Γενικός ασφαλοδιακόπτης 63ΑC** * **Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 6Α 3 τεμ.** * **Ασφάλεια φωτισμού 10Α** * **Ασφάλεια 16Α (πρίζες και λήψη για τον χλωριωτήρα μόνο με την λειτουργία του κινητήρα)** * **Στυπιοθλήπτες ισχύος καλωδίων κ.λ.π στο κάτω μέρος του πίνακα** * **Ο πίνακας να διαθέτει μηχανική ψύξη**   **(Κατά προτίμηση όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της εταιρείας Schneider)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………