

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** |
|  | **Το προσφερόμενο φωτοτυπικό μηχάνημα θα είναι** **Καινούργιο Ψηφιακό μοντέλο τελευταίας διετίας, άριστης ποιότητας, σφραγισμένο στην εργοστασιακή του κατάσταση.** **Θα πληροί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο:** |
| **1** | **Ταχύτητα εκτύπωσης αντιγράφων τουλάχιστον 22 αντ.Α4/min** |
| **2** | **Μέγεθος πρωτοτύπων: Ελάχιστο Α5 (148,5Χ210mm)** **Μέγιστο Α3 (297Χ420mm)** |
| **3** | **Ανάλυση αντιγραφής 600dpi** |
| **4** | **Αποχρώσεις του γκρι 256dpi** |
| **5** | **Χωρητικότητα μνήμης 128 MB** |
| **6** | **Zoom 25%-200%** |
| **7** | **Πολλαπλά αντίγραφα 1-99** |
| **8** | **Χωρητικότητα δίσκου εξόδου 250 σελ.** |
| **9** | **Μηνιαία παραγωγή αντιγράφων 5.000 σελ.** |
| **10** | **Οθόνη LCD επιθυμητή αφής με ελληνική γλώσσα** |
| **11** | **Τροφοδοσία χαρτιού: Βάρος χαρτιού 70 έως 80gr, χωρητικότητα κασετών αποθήκευσης χαρτιού Α4/80gr 500 φύλλα** |
| **12** | **Δίσκος bypass: Βάρος χαρτιού έως και 120g, χωρητικότητα 100 φύλλα** |
| **13** | **Επιπλέον δυνατότητες: Αυτόματος τροφοδότης χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων, εκτύπωση αντιγράφων διπλής όψης για όλες τις διαστάσεις χαρτιού, δυνατότητα σελιδοποίησης, προαιρετικά δυνατότητα ορισμού κλειδιών χειριστών** |
| **14** | **Συνδέσεις: Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω δικτύου/Ethernet/usb 2.0/προαιρετικά wifi** |
| **15** | **Υποστήριξη: Εγγύηση-συντήρηση 2 ετών.****Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην συμπεριλαμβάνονται: Toner, developer και drum.** |
| **16** | **Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο** |
| **17** | **Το μηχάνημα να συνοδεύεται απαραιτήτως από toners για 20.000 φύλλα εκτός του εργοστασιακού.**  |