**Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβου

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121

E-mail:[**protokolo@deyamyt.gr**](mailto:protokolo@deyamyt.gr)



**ΤΕΥΧΟΣ 5Α**

**ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α- Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ**

**ΤΜΗΜΑ Α – Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 25.000€** (χωρίς Φ.Π.Α. 17%)

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)**

**5Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Στο παρακάτω ΠΙΝΑΚA να συμπληρωθεί η στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ είτε με την αναγραφή ακριβών τιμών ή στοιχείων όπου απαιτούνται, είτε με την αναγραφή των λέξεων ΝΑΙ ή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ όπου δεν απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία .

**ΤΜΗΜΑ Α- Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού 1tn (τύπου Van)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ**  **ΟΧΗΜΑ (Εργοστάσιο/τύπος)** | | - |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Κλειστό Φορτηγό 1tn** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| **Κινητήρας** | | |
| Τύπος | Turbo Diesel Intercooler |  |
| Κυβισμός | 1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc |  |
| Ιπποδύναμη | ≥ 90 hp |  |
| Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | ≤ 5,0lt/100km |  |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 5 / Euro 6 |  |
| Ψεκασμός | Common rail |  |
| Κύλινδροι | 4 εν σειρά |  |
| Κιβώτιο | 5/6-τάχυτο Μηχανικό |  |
| Μετάδοση κίνησης | FWD/RWD |  |
| **Αμάξωμα** | | |
| Τύπος | Van – Μονή καμπίνα |  |
| Πόρτες | 5  (Πίσω: Διπλή 180ο, Πλευρική: Συρόμενη) |  |
| Θέσεις | 3 |  |
| Μεταξόνιο | ≤ 2700 mm |  |
| Συνολικό μήκος | ≤ 4500 mm |  |
| Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | ≤ 1900 mm |  |
| Ύψος | ≤ 1900 mm |  |
| Μήκος χώρου φόρτωσης | ≥ 1500 mm |  |
| Πλάτος χώρου φόρτωσης | ≥ 1500 mm |  |
| Ύψος χώρου φόρτωσης | ≥ 1250 mm |  |
| Όγκος χώρου φόρτωσης | ≥ 2,50 m3 |  |
| Ωφέλιμο φορτίο | ≥ 500 kgr |  |
| Κύκλος στροφής | ≤ 12,00 m |  |
| Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικό τιμόνι |  |
| Χρώμα | Κίτρινο με λογότυπο ΔΕΥΑΛ |  |
| **Ασφάλεια** | | |
| ABS/EBD | ΝΑΙ |  |
| ESP | ΝΑΙ |  |
| Αερόσακοι | Οδηγού - Συνοδηγού |  |
| Πέδηση | Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα |  |
| **Εξοπλισμός** | | |
| Air condition | ΝΑΙ |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |  |
| Κεντρικό κλείδωμα | ΝΑΙ |  |
| Ηχοσύστημα | ΝΑΙ |  |
| Ρεζέρβα | ΝΑΙ |  |
| Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |  |
| Επένδυση χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |  |
| Σχάρα οροφής | ΝΑΙ |  |
| **Εγγύηση** | | |
| Χιλιόμετρα εγγύησης | Απεριόριστα |  |
| Χρόνος εγγύησης | **≥ 2 ετή** |  |

Τόπος / Ημερομηνία

……………………………………

**Ο Προσφερών**

(Σφραγίδα – Υπογραφή)