

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** |
| **1** | **Κουτί στεγανό πολυεστερικό διαστάσεων 350Χ500Χ195mm IP65 με κλειδαριά, 5 ενδεικτικά λαμπάκια (3 ένδειξης τάσης, 1 λειτουργία και 1 έλλειψης στάθμης), γενικό διακόπτη 3Χ40C, θερμομαγνητικό διακόπτη 6-10Α, ρελέ ισχύος 5,5ΚW, επιτηρητή τάσεως και διαδοχής φάσεων ΡΤ431, ελεγκτής στάθμης υγρών ΡT414, διακόπτης επιλογής λειτουργίας 1-0-2 (αυτόματο-0-χειρ/το), μονάδα επικοινωνίας με δέκτη συστήματος τηλ/σμου ΡT612 μαζί με τροφ/κο ΡΤ611. Η μονάδα επικοινωνίας θα συνοδεύεται από την κεραία της μαζί με το καλώδιο σύνδεσής της (7m).** |